**Инструкционно-технологическая карта**

**Обработка**

**штор салфеточным швом**

**составила:**

**мастер производственного обучения**

**1 категории**

**Шеховцова Л.Н.**

**2016 г.**

**Одинарный прямой угол со скосом**

**[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)1.Подрежьте ткань по долевой нити.**

**2.Подогните срезы и приутюжьте подгиб.**

[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)

**3.Разверните подгибы и заутюжьте уголок по диагонали по линии, проходящей через вершину прямого угла, образованного проутюженными линиями сгиба.**

**[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)4. Отрежьте треугольник, оставив припуск шириной 5 мм.**

**5. Подверните и заутюжьте 5 мм подгиба, в том числе и диагональный срез.**

**6. Снова подверните подгибы, сколите их, сметайте по внутреннему срезу и прострочите в край**

**[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)**

**7.Подшейте диагональный шов потайным подшивочным стежком, как показано на рисунке (или стачайте).**

**8.Приутюжте готовый угол.**

[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)

.

**Нечетный прямой угол со скосом**


**[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)1. Выполните двойной подгиб продольных срезов шириной по 2 см и нижнего среза шириной по 8 см.**

**2. Проутюжьте и сколите в месте пересечения подгибов продольного и нижнего срезов.**

**3. Разверните подгибы и сколите их на расстоянии 4 см от среза.**

[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)

**4.Подогните угол между булавками по диагонали и хорошо проутюжьте его.**

**[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)5. Разогните боковой и нижний подгибы и аккуратно выполните нечетный угол. Сколите и прострочите его в край**.

**Двойной прямой угол со скосом**

**45 градусов**

**1.Подсеките ткань по долевой нити.**

**[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)2. Выполните двойной подгиб по продольному и нижнему срезам и проутюжьте его.**

**3. Разверните двойные подгибы и заделайте угол по диагонали в точке схождения подгибов.**

**4. Отрежьте уголок, оставив припуск шириной 5 мм.**

[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)

**5. Снова выполните двойной подгиб и аккуратно сколите образовавшийся угол**

**[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)6. Если диагональный срез заметен, откройте угол и подрежьте ткань. Подшейте как одинарный угол**

**Этот угол заделывают, когда ткань кладут на подкладку.**

1. **Подкладку подшивают потайным швом к середине подгиба, прикрывая необметанные срезы.**

[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)

**2.Подрежьте ткань по долевой нити.**

**[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)3.Подогните ткань один раз, заутюжьте подгиб и разверните его.**

**[](http://y1-0tho.ru/475/article_1198.php)Заделанные углы могут составлять часть отделки изделия. Такая штора с заделками может служить примером разумного обращения с материалом: вещь смотрится с обеих сторон.**