Отработанные задания отправлять по электронной

почте baukinanorkina@mail.ru

**ЗАДАНИЕ для группы 222**

Дата занятия - 15.04.2020г

**Учебная практика ПМ.02** «Устранение дефектов с учётом свойств тканей.»

**Тема программы:** 4.7 «Изготовление юбки на подкладке»

**Урок № 67**

**Тема занятия**: «Устранение дефектов с учётом свойств тканей.»

***Cмотри видео-урок:***

<https://www.youtube.com/watch?v=vH2sBCpc6xA&list=RDCMUCSFpeAmTPpgk-DvVdpfUPSA&start_radio=1&t=153&t=154> - проведение примерки юбки и устранение дефектов, внесение исправлений в лекала.

Домашнее задание:

1. Проведение примерки юбки
2. Устранение дефектов после первой примерки
3. Выполнить фото отчёт с комментариями, прислать на почту мастеру.

**Инструкционно-технологическая карта проведения первой примерки:**

1. Выполняя примерку, необходимо обратить внимание на следующее: шов, обозначающий середину полотнища, должен проходить посередине фигуры.
2. Наденем изделие на фигуру, расправим боковые швы по обе стороны, сгибы вытачек при этом должны быть направлены к середине полотнищ, застегнём приметанную тесьму «молния».
3. Проверим баланс изделия. Для этого на примерке необходимо стоять прямо, ноги на ширине плеч. Соединим низ переднего и заднего полотнищ юбки, совмещая точно посередине. Если баланс нарушен, то есть переднее и заднее полотнища не уровнялись по низу, исправление производим только за счет линии талии. Подчеркнем линию талии тонкой резинкой и сбалансируем на фигуре, отметим по линии талии
4. На месте ли линия талии? Линия талии может быть располагаться слишком низко или слишком высоко. Измерив линию талии, исправляют эту ошибку.
5. Нужно проверить, все ли швы юбки, идущие от бедер вниз, располагаются прямо. Если какой-то шов юбки идет криво, его следует переметать, предварительно отметив прямую линию.
6. Если одно из полотнищ юбки при сметывании несколько присобранно, а другое вытянуто, то шов юбки не будет прямым и одно полотнище будет, морщиться. Этот дефект возник потому, что при сметывании изделие не разложили на столе, как должно быть, а держали в руках.
7. Чтобы исправить эту ошибку, нужно распустить этот шов, разложить юбку на столе и сметать заново.
8. Правильна ли длина и ширина вытачек. Длина вытачек может меняться в зависимости от роста. Для высокой фигуры вытачки иногда можно удлинить, для менее высокой - укоротить. Если необходимо изменить ширину вытачек, это значит, что неправильно выполнен расчёт ширины по линии талии. Ошибку исправляют, меняя ширину вытачек
9. Уточним направление и длину вытачек.
10. Боковой шов должен проходить по прямой линии. Если изделие широко - излишки скрепим булавками, а если заужено - распорем боковой шов и выпустим ткань из запаса шва.
11. Уточним фасонные линии и расположение отделочных деталей: карманы, подрезы, драпировки.
12. В расклешенных юбках отметим низ изделия линейкой вкруговую, одинаковое расстояние от пола до подгибки низа (без обуви).
13. При необходимости внесем изменения в крой и лекала.