**Гр. 234 Профессия29.01.17 «Оператор вязально-швейного оборудования»**

**26.03.2020**

**УП ПМ 03 Окончательная отделка джемпера с рукавом реглан. ВТО готового изделия. Контроль качества готового изделия.**

1. Все швы должны быть ровные и с равномерно затянутыми стежками.
2. Цвет ниток всех внутренних швов должен соответствовать цвету изделия.
3. Отделочные стежки, видимые со стороны основного материала, выполняют нитками с основной пряжи.
4. Все нитки должны быть спрятаны в швы изделия.
5. Окончательное ВТО выполняется с изнаночной стороны паром.
6. Все швы должны быть совмещены (резинка с резинкой по боковым швам и рукавом, шов втачивания рукава по боковому шву, бейка по горловине)

**elena76k76@mail.ru**